**江苏周氏精密胶辊有限公司年产2500支压膜辊、2500支贴合辊、4000支传送辊项目（部分）竣工环境保护验收意见**

2022年11月24日，江苏周氏精密胶辊有限公司组织召开“江苏周氏精密胶辊有限公司年产2500支压膜辊、2500支贴合辊、4000支传送辊项目”部分竣工环境保护验收会议。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关法律法规，以及项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收。验收工作组由建设单位、环评编制单位、验收监测单位、验收监测报告表编制单位、废气治理设施建设单位以及3名专家组成（名单附后）。

验收工作组听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，现场踏勘了本项目建设情况。验收工作组一致确认本次验收项目不存在验收暂行办法中规定的9种不予验收的情景。

验收工作组经审核有关资料，确认验收监测报告资料翔实、内容完整、编制规范、结论合理。

经认真研究讨论形成验收意见如下：

**一、工程建设基本概况**

（一）建设地点、规模、主要建设内容

 （1）项目名称：江苏周氏精密胶辊有限公司年产2500支压膜辊、2500支贴合辊、4000支传送辊项目；

（2）建设地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇毛家村王言桥100号；

（3）项目性质：改扩建；

（4）占地面积：986.4m2；

（5）投资总额：400万元；

（6）工作时数：年工作280天，一班制生产，日工作8小时，全年工作时数2240h；

（7）产品方案：本此验收项目具体产品方案详见表1。

**表1 本项目产品方案表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **生产能力** | **实际年运行时数** |
| **环评设计** | **实际建设** |
| 1 | 压膜辊 | 2500支/年 | 1750支/年 | 2240h |
| 2 | 贴合辊 | 2500支/年 | 1750支/年 | 2240h |
| 3 | 传送辊 | 4000支/年 | 2800支/年 | 2240h |

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2021 年6 月17日取得常州市武进区行政审批局出具的投资项目备案（备案号：武行审技备[2021]74号，项目代码：2012-320412-89-02-138031）；2021年7月委托常州新泉环保科技有限公司编制了《江苏周氏精密胶辊有限公司年产2500支压膜辊、2500支贴合辊、4000支传送辊项目环境影响报告表》，并于2022年6月22日取得常州市生态环境局的审批意见（常武环审〔2022〕219号）。

本项目于2022年7月开工建设，于2022年8月竣工，2022年9月对该项目配套建设的环境保护设施竣进行调试，该项目主体工程及环保处理设施运行稳定，该过程无投诉、处罚等现象，状态良好，符合验收条件。

目前企业已完成排污登记变更（排污登记编号：91320412MA1WDMUD68001X）。

（三）投资情况

本项目总投资400万元，其中环保投资20万元，占总投资额的5%。

（四）验收范围

本次验收为“江苏周氏精密胶辊有限公司年产2500支压膜辊、2500支贴合辊、4000支传送辊项目”部分验收，即年产1750支压膜辊、1750支贴合辊、2800支传送辊的生产能力。

**二、工程变动情况**

本项目部分建成，经核查，本项目对比原环评及其批复并对照环办环评函[2020]688号文，不属于重大变动。

**三、环境保护设施建设情况**

（一）废水

厂区实行“雨污分流”原则。

本项目员工产生的生活污水经化粪池处理后，依托出租方污水管网接管至武南污水处理厂集中处理，尾水排入武南河；开炼硫化工段的冷却水循环使用不外排。

（二）废气

1. 有组织废气

本次验收项目为部分验收，实际建设2台开炼机、1台硫化罐、2台烘箱，分别在2台开炼机、1台硫化罐、2台烘箱上方各分别设置一个集气罩；人工涂胶、擦拭均在集气罩下方操作。生产过程产生的浇注废气、固化废气、开炼废气、涂胶废气、硫化废气、擦拭废气经集气罩收集后通过一套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由一根15m 高1#排气筒排放。

2. 无组织废气

本项目无组织废气主要为：未捕集到的浇注废气、固化废气、开炼废气、涂胶废气、硫化废气、擦拭废气在车间内无组织排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；喷砂打磨粉尘经袋式除尘器处理后无组织排放。

（三）噪声

本项目的生产设备均设置在车间内，主要有锯床、铣床、车床、磨床、打磨机等运行及厂内其他公辅工程运行时产生的噪声。企业通过隔声、减振等防治措施，使厂界噪声达标。

（四）固体废物

1. 固废产生种类及处置去向

本项目产生的生活垃圾由环卫统一清运。一般固废金属边角料、橡胶边角料、焊渣、布袋收尘统一收集外售；钢瓶有厂家回收。危险废物主要为：废包装桶、废润滑油、废切削液、废活性炭等委托常州北晨环境科技发展有限公司处置。

（2）固废仓库设置

本项目位于厂区西北侧建设一座面积为18m2的危险仓库，满足本项目危废暂存需要。危废仓库门口已张贴标识牌，各危险废物分类分区贮存，液体危废均设置托盘，危废仓库地面、裙角已进行防腐、防渗处理，符合防风、防雨、防晒、防腐及防渗等要求，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的相关要求。

本项目在生产车间东北角建1处10m2的一般固废仓库，满足本项目一般固废暂存需要，其建设满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

（五）其他环境防范设施

1、环境风险防范设施

企业内部已建立环境风险防控和应急措施管理制度，并明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任部门。

2、在线监测装置

环评未作要求。

1. “以新带老”措施

本项目为原有项目不存在环境问题，无以新带老措施。

4、污染物排放口规范化工程

经核查，本项目依托出租方设有污水排放口1个，雨水排放口1个，新增废气排放口1个，各排污口均按规范设有环保标志牌。

5、排污许可证

企业已于2022年11月14日完成排污许可登记变更，排污回执编号：91320412MA1WDMUD68001X。

6、卫生防护距离核查

本项目以生产车间为起点外扩100米形成的包络线，卫生防护距离内无居民等敏感目标。

（六）环境管理制度

建设单位建立了比较完善的环境管理体系。项目在运行过程中，依据当前环境保护管理要求，制定了内部的环境管理制度。

**四、环境保护设施调试效果**

（一）污染物达标排放情况

青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2022年10月24日-25日、江苏新晟环境检测有限公司于2022年10月30日-31日对“江苏周氏精密胶辊有限公司年产2500支压膜辊、2500支贴合辊、4000支传送辊项目”进行了现场验收监测，验收监测结果表明：

1、废水

验收监测期间，接管口污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级标准。

2、废气

（1）有组织废气

验收监测期间，经检测，1#排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011表5中标准要求、乙酸乙酯的排放浓度符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中标准的要求。

（2）无组织废气

验收监测期间，无组织排放的非甲烷总烃周界外浓度最高值符合《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011中标准限值、乙酸乙酯周界外浓度最高值符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中标准的要求、颗粒物周界外浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值要求；生产车间外1m，距离地面1.5m监测点的非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021中非甲烷总烃特别排放限值要求。

3、厂界噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界外1米昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准。

4、固体废物

所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。

5、污染物排放总量

本项目污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮及污水排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；本项目废气中挥发性有机物排放总量符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

**五、工程建设对环境的影响**

1、本项目生活污水经化粪池预处理后接管至武南污水处理厂处理，尾水排入武南河，达标排放，对周边地表水环境不构成直接影响。

2、本项目废气达标排放，对周围大气环境影响较小。

3、本项目各厂界噪声均达标排放，对周围声环境影响较小。

4、本项目危废仓库地坪已按要求作了防渗、防腐处理，对土壤及地下水无直接影响。

**六、验收结论**

江苏周氏精密胶辊有限公司年产2500支压膜辊、2500支贴合辊、4000支传送辊项目部分主体工程及配套的环保设施运行稳定，建设内容符合环评要求，落实了环评批复的各项污染防治措施，监测数据表明污染物排放浓度达标，污染物排放总量达到审批要求。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件要求，验收组同意“江苏周氏精密胶辊有限公司年产2500支压膜辊、2500支贴合辊、4000支传送辊项目”部分竣工环境保护验收合格。

**七、后续要求**

企业在以后运行过程中，应进一步做好以下工作：

1. 对环保设施进行定期检查、维护，确保环保处理设施的正常运行及污染物稳定达标排放。
2. 按照规范化要求，加强对危险废物的暂存、处置和综合利用全过程的管理，完善管理台账，按要求及时进行网上申报，确保符合环保要求。

 江苏周氏精密胶辊有限公司

二〇二二年十一月二十四日